void setup()

{

pinMode(3,OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int value=analogRead(A0);

Serial.println(value);

if(value>400)

{

digitalWrite(3,HIGH);

}

else

{

digitalWrite(3,LOW);

}

delay(1000);

}