void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(13,OUTPUT);

pinMode(12,OUTPUT);

pinMode(8,OUTPUT);

}

void red(){

digitalWrite(13,HIGH);

digitalWrite(12,LOW);

digitalWrite(8,LOW);

}

void yellow(){

digitalWrite(13,LOW);

digitalWrite(12,HIGH);

digitalWrite(8,LOW);

}

void green(){

digitalWrite(13,LOW);

digitalWrite(12,LOW);

digitalWrite(8,HIGH);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

red();

delay(3000);

yellow();

delay(2000);

green();

delay(3000);

yellow();

delay(2000);

}